Firmware 21-06-12  Defender EAVS

Bug risolti:
 
inseguimento automatico sensore\zona:
prima:  sensore 1 zona 5 (sbagliato!)
ora:   sensore 1 zona 9, sensore 2 zona 10, e via dicendo fino a 24
 
32 zone totali
prima: nel firwmare erano solo 28 zone, nel werbserver 32
ora: nel firmware sono 32 come nel webserver
 
 
 
informazioni utili sulle zone:
 
zone 1 2 3 4 = via cavo
zone 5 6 7 8= vuote, non utilizzabili
zone dalla 9 alla 32= wireless, configurabili in qualsiasi modo, anche ritardate.





Aggiornamento:
 
inserire una chiavetta usb con all'interno nella main directory il file (senza estensione) FOCUS-DVR-APP , andare nella sezione aggiornamento, 
confermarlo con la password ed attendere 4-5 minuti.
L'effettivo aggiornamento si nota controllando l'inseguimento automatico dei sensori, il sensore 1 deve seguire la zona 9 non la 5.